РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНA ДОЉЕВАЦ

Број: 404-2-57/2016-05

08.12.2016. год.

Д о љ е в а ц

 ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у вези јавне набавке у отвореном поступку радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу настрешница за покривање пијачног простора, број 404-2-57/2016-05

У вези постављеног питања за јавну набавку у отвореном поступку радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу настрешница за покривање пијачног простора, број 404-2-57/2016-05, а које се односи на део II БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ПОЗ II 9 ... набавка материјала, транспорт и израда АВ пода платоа бетоном МВ 20 d=10cm са мрежастом арматуром Q-188(двострано) издељено на поља у оквиру растера стубова тј. темељних греда 8,4 x 8,4 m. Спојницу залити битуменом.Обрачун по м2 све комплет са арматуром.

Питање: Да ли је арматура за ову позицију Q-188 потребно радити дупло (2 мреже) или арматура треба да буде само обострано носива (1 мрежа)?

Арматуру је потребно радити дупло односно, арматуру Q-188 ,поставити и у горњој и у доњој зони.

 Комисија за јавну набавку у отвореном поступку